Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Глины Глины являются самыми распространенными из осадочных пород (около 40%). Все глинистые породы состоят из обломков магматических, метаморфических и осадочных пород, образовавшихся в результате химического выветривания. Глинистые породы - очень тонкозернистые образования (размер зерен - меньше одной сотой доли миллиметра, их нельзя рассмотреть невооруженным глазом), состоящие из трех главных групп глинистых минералов: каолинита, монтомориллонита и гидрослюды. В зависимости от минералогического состава различают каолиновые, монтомориллонитовые и гидрослюдистые глины. Для всех глин характерно землистое строение, землистый запах, образование пластичной массы и разбухание при смачивании водой. Глина прилипает к языку, смоченная водой скатывается между пальцами в тонкий жгутик; при высыхании уменьшается в объеме и трескается. Глины - важное полезное ископаемое, находящее самое разнообразное применение в народном хозяйстве Ульяновской области. Они широко используются для производства строительных, огнеупорных и поделочных материалов. Глина входит в состав цемента, из нее изготовляют гончарные изделия, приготавливают буровой раствор для бурения скважин, используют как добавки для повышения качества стального и чугунного литья. По своему возрасту глинистые породы Ульяновской области разнообразны: они залегают среди юрских, меловых, третичных и четвертичных отложений. На территории области разведано и описано 93 месторождения глинистого сырья, расположенные во всех районах области. Наиболее разведанные из них располагаются в Сенгилеевском, Ульяновском и Цильнинском районах. По происхождению глины делятся на континентальные (делювиальные, аллювиальные, озерные) и морские. К морским относятся месторождения глин из юрских, меловых и палеогеновых отложений. Монтомориллонитовые глины или, как их еще называют, бентонитовые, имеют окраску от желтого до черного цвета. Эти глины отличаются от других способностью извлекать примеси из жидкостей, твердых веществ и шерсти. В текстильной промышленности они издавна применяются для обезжиривания шерсти и известны под названием сукновальных глин. На территории Ульяновской области сукновальные глины известны по месторождениям, выходящим около поселка Екатериновка Сенгилеевского района, где они употреблялись на местной суконной фабрике и около с. Арское, откуда глина до революции доставлялась на Ишеевскую суконную фабрику. Бентонитовые глины прекрасно очищают нефтяные продукты, растительные масла, уксус, вина, фруктовые соки, могут использоваться для варки особого мыла. В годы войны бентонитовые глины из окрестности с. Арское были опробованы для подтверждения своих моющих качеств. Секрет моющей способности бентонитовых глин очень прост: тонкодисперсные частички бентонита попадают на кожу и адсорбируют на своей поверхности частички грязи. Почему вода в родниках вкусна и прозрачна? А все дело опять в глине. Прежде чем выйти на поверхность, вода под землей проходит долгий путь, фильтруясь через тончайшие поры и трещинки в горных породах. На этом пути она оставляет на частичках минералов-поглотителей, или, как их называют, адсорбентов, примеси коллоидного и молекулярного размера. А лучшие природные адсорбенты - глинистые минералы. Их частички самые мелкие, размером в микроны и доли микронов, и поэтому они сильнее, чем какие-либо другие породы задерживают частички примесей. Особенно эффективны бентонитовые глины, обладающие способностью обменивать свои катионы на катионы примесей. Кирпичные глины Кирпичное производство - одно из древнейших производств. Кирпич стали изготовлять в Египте за 6 тысячелетий до нашей эры, с тех пор его производство с каждым годом растет. Ценное свойство кирпича заключается в том, что после обжига глина становится как камень и плохо проводит тепло. На территории области открыто 45 месторождений кирпичных глин. Самые крупные из них по запасам находятся в Ульяновском районе: месторождения Кротовское, Смородинское, Русско-Мелекесское, Вырыпаевское, Мало-Нагаткинское, Сенгилеевское. Глины, добываемые на кирпич, прежде всего должны хорошо формоваться и быть пластичными, нежелательны примеси щебня, гальки, известковых включений, гипса, сульфидов железа и растительных остатков. Суглинки и глины разведанных месторождений кирпичных глин, как правило, имеют четвертичный возраст. Эти отложения в Ульяновской области имеют очень широкое распространение, особенно в Заволжье. Черепичные глины К этим глинам предъявляются более высокие требования. Прежде всего они должны быть пластичны, содержать минимум известковых веществ и иметь прочный на изгиб черепок, выдерживающий 70-90 кг/см2. В нашей области разведано 12 месторождений, наиболее крупные из них: Баратаевское, Тагайское, Вышкинское, Труслейское, Марьевское, в окрестностях с. Малая Кандала Новоспасского района, в с. Ореховка Старомайнского района, с. Паньшино Радищевского района. В 1946 году Куйбышевским геологическим управлением были произведены поисковые работы, в результате которых в с. Кайсарове, с. Марьевке и с. Ростоке были обнаружены несколько месторождений высококачественной черепичной глины. Продукция из этих глин в виде тонких плиток обладает высоким качеством, они могут быть пригодны даже для производства изделий типа метлахской плитки. Примечательно, что до Октябрьской революции в Симбирске существовала мастерская, которая изготовляла "метлахскую плитку". К сожалению, секреты изготовления этой плитки были утеряны. Гончарные глины Глины, которые требуются для производства гончарных изделий, должны быть пластичными и твердеющими при температуре обжига 900°С. Эти глины являются полиминеральными, так как в их состав входят несколько глинистых минералов. По своему возрасту они бывают юрскими, меловыми и четвертичными. Самые известные из них в нашей области - из с. Сухой Карсун Карсунского района. Эти глины используются как местным населением, так и промысловыми артелями. Ценные керамические глины в области встречаются реже. Близ села Кротовка в Ульяновском районе есть месторождение керамических глин почти белого цвета, при обжиге эти глины дают розовый черепок, обладают температурой плавления около 1350°С. К.А. Кабанов рекомендует эти глины для производства облицовочных плиток, кафеля, эта глина хорошо принимает стандартную свинцовую глазурь, что делает ее пригодной для изготовления чашек, тарелок, пиал. Возможно изготовление скульптурных изделий и лепнины. Керамзитовые глины Для производства керамзита самым хорошим сырьем являются монтомориллонитовые глины готеривского и аптского ярусов, содержащие не менее 6-8 % окислов железа и большое количество органического вещества рассеянного в глине. Эти глины выходят в Ульяновском районе в окрестностях д. Городищи, Захарьевского рудника, пос. Поливна. Глина из этих отложений является самой тугоплавкой, температура плавления ее равна 1420°С, а при температуре 1170-1190°С происходит вскипание, вспучивание, при котором и образуется ценный строительный материал - керамзит. Эта глина пригодна для использования в цементной промышленности, для производства тугоплавкого кирпича, дренажных гончарных труб, в качестве формовочного материала при чугунном и стальном литье, для приготовления глинистых буровых растворов. В настоящее время разведаны шесть месторождений керамзитовых глин, которые могут быть рекомендованы для производства керамзита: Городищинское, Захарьевское, Васильевское, Куликовское, Ореховское, Сельдинское.
| Глины для буровых растворов Монтомориллонитовые глины используют и в буровой технике. При разведке и добыче полезных ископаемых бурят большое количество скважин, и в каждую из них обязательно нагнетается водный раствор глины. Он помогает укреплять стенки скважины и выносит на поверхность остатки разбуренной горной породы, помогает охлаждать инструмент и уменьшает его трение в забое. На территории нашей области открыто 14 месторождений, пригодных для бурового раствора. Эти глины разведаны на следующих месторождениях: Адоевское, Куроедовское, Тушнинское, Теренгульское, Городищенское.