Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Мергель Мергель относится к смешанным породам. Эта осадочная горная порода, содержащая в своем составе глину от 20 до 50 % и от 50 до 80 % CaCO3 и MgCO3, широко применяется при производстве цемента. Мергель встречается везде, где выходят отложения верхнего мела. На территории Ульяновской области служит сырьем для производства теплоизоляционного материала - минеральной ваты, как наполнитель для производства бетона и строительных блоков. В некоторых районах нашей области, особенно в северной ее части, переотложенный мергель залегает в виде белой мягкой массы, очень напоминающей по внешнему виду глину, поэтому он известен у населения под названием "белой глины". Такие залежи известны около селений Русская Беденьга, Дворики, Старое Алейкино, Ростока, Каменка. Население деревень Цильнинского и Ульяновского района c успехом применяет такой размельченный перемытый мергель для побелок. Так как большая часть мергеля идет на производство очень важного продукта для экономики области и России - портланд-цемента, являющегося стратегическим сырьем, то очень интересно проследить историю открытия и применения цемента. Цемент относится к вяжущим материалам. Однако отдельно цемент не используется, а добавляется к песку, гравию и другим заполнителям. Бетон должен содержать не менее 15 % цемента. Предшественник современного цемента был открыт ремесленниками древнего Рима. Они обнаружили, что вода, добавленная к смеси негашеной извести (CaO, получаемой нагреванием или кальцинированием известняка) и измельченного вулканического стекла из окрестности Поццуоли (вблизи Неаполя), приводят к раскристаллизации и отвердению смеси. Эта масса оказалась устойчивой и в воде, и на воздухе. Так римлянами был открыт секрет цемента под названием пуццолановый цемент. В период средневековья секрет приготовления цемента был утерян, а затем вновь открыт в 1756 г. Джон Смитон - британский инженер, привлеченный для проектирования и строительства Эддистонского маяка, искал вяжущие материалы, которые могли бы твердеть и оставаться прочными в морской воде. Некоторые считают, что он вновь обнаружил утерянную ранее формулу римского цемента, читая латинские документы. В 1824 г. англичанин Джозеф Аспидин запатентовал формулу портландцемента, называемого так за цветовое сходство с портландским камнем-известняком, широко применявшимся в строительстве. Портландцемент вскоре вытеснил все другие виды цемента и сегодня является самым распространенным в мире. Такая вот удивительная история открытия и применения цемента.
| Исходным материалом для портландцемента служит смесь известняка или мела с мергелем и глиной, которые размалывают и нагревают до температуры приблизительно 1480°С. В результате такого прокаливания из породы удаляется вода и двуокись углерода, происходит ее частичное плавление до стекла. Образующийся в результате клинкер дробится до пудры, после чего он готов к использованию. Когда цементная пудра смешивается с водой, происходит химическая реакция, в ходе которой образуется новое соединение. Такой сорт цемента производится на Новоульяновском цементном заводе.