Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Щебень, галечник, гравий Строительные материалы - это самый большой по объему продукт, который мы извлекаем из недр Земли. После горючих ископаемых они являются второй наиболее значительной группой минерального сырья. Бутовый камень, щебенка, гравий используются главным образом для отсыпки полотна дорог и в качестве заполнителя бетона. Показатель для всего мира превышает 2,5 млрд т добычи этих полезных ископаемых. Ульяновская область обладает сравнительно небольшими месторождениями гравийного сырья, современные аллювиальные месторождения известны в долине р. Волги: Попов остров, о. Хрящевский, около Захарьевского рудника, близ пос. Поливна. Раньше они слагали отмели, косы, бечевники, волжский гравий разрабатывался для строительства. В настоящее время в связи с созданием Куйбышевского водохранилища эти месторождения были затоплены. Поэтому в ряде мест используются небольшие месторождения гравия аллювиальных отложений малых рек или элювиального щебня из опок и сливных песчаников, разрабатываемых на водоразделах. На территории нашей области изучены и разведаны более 20 песчано-гравийных месторождений, из них разведаны: Свет (Инзенский район), Рощица, Голдяевское, Коптевское (Новоспасский район), Новый Урень (Ульяновский район). Все месторождения, как правило, распространены по долинам р. Волги, р. Свияги, р. Барыш, р. Инзы и р. Сызрани. По составу гравийный материал представлен преимущественно продуктами размыва местных коренных пород и состоит из сливных песчаников, опоки, кремней, кварца. Как правило, преобладают обычно песчаники. Разрабатываются галечники небольшими открытыми карьерами глубиной до 1-2 м. Например, к востоку от р.п. Ишеевка на водоразделе по дороге на с. Ундоры располагается карьер, в котором обломки представлены галькой, щебнем и глыбами размером до 25 см. Обломки состоят из опоки, сливных песчаников и кремней.