Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Водопроницаемость горных пород В накоплении подземных вод большое значение имеет водопроницаемость горных пород, т.е. способность пропускать воду. По степени проницаемости горные породы подразделяются на 3 группы: 1.Водопроницаемые. К ним относят пески, гравий, галечники, трещиноватые песчаники, известняки, конгломераты и другие скальные породы. 2. Полупроницаемые. Супеси, легкие суглинки, лесс, неразложившийся торф. 3. Водонепроницаемые или водоупоры. Глины, тяжелые суглинки, хорошо разложившийся торф и нетрещиноватые массивные кристаллические и сцементированные осадочные горные породы. Чем крупнее зерна, слагающие рыхлую обломочную породу, тем большей водопроницаемостью она обладает. Галечники с крупным песком обладают пористостью около 20% и характеризуются наибольшей водопроницаемостью. Следовательно, водопроницаемость рыхлых обломочных горных пород зависит не от количества пор, а от размера и формы, слагающих породу зерен и от плотности сложения их. Водопроницаемость трещиноватых пород зависит от размера и характера трещин. Если подземные воды движутся по порам в рыхлых породах, они называются поровыми, если по трещинам - трещинными. Если же, помимо трещин, в горных породах развиты карстовые пещеры и другие подземные каналы, то подземные воды, циркулирующие в них, называют трещинно-карстовыми.
| Водопроницаемость трещиноватых пород зависит от размера и характера трещин. Если подземные воды движутся по порам в рыхлых породах, они называются поровыми, если по трещинам - трещинными. Если же, помимо трещин, в горных породах развиты карстовые пещеры и другие подземные каналы, то подземные воды, циркулирующие в них, называют трещинно-карстовыми.