Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Опоки Опоки - это легкие тонкопористые, кремнистые породы, отличающиеся от диатомитов большей твердостью и большим объемным весом. По цвету они бывают от светло-серых до темно-серых, сложены двумя основными компонентами - опаловым кремнеземом (от 0 до 25 %) и глинистым материалом (гидрослюды 20-30 %). В небольшом количестве в опоках содержится песчано-алевритовый материал. В пределах Ульяновской области опоки более распространены, чем диатомиты, они так же, как и диатомиты, приурочены к отложениям нижнесызранской и части камышинской свиты. Практическое использование опок в Ульяновской области в настоящее время ограничивается лишь применением их в качестве гидравлической добавки в цементном производстве, а также для дорожного строительства, грунто-щебневого покрытия, в качестве отсыпки железнодорожного полотна. В геологическом отношении месторождения диатомитов, трепелов и опок в Ульяновской области приурочены к отложениям нижнесызранского яруса палеогеновой системе. По своему происхождению представляют осадок эпиконтинентального морского бассейна. Общая мощность толщи опок, диатомитов и трепелов нижнесызранской свиты в Ульяновской области достигает 70-100 метров. Залежи диатомита имеют линзообразный характер. При этом размер линз по простиранию и мощности огромны. Например, мощность залежей диатомитов на Инзенском и Барышском месторождениях достигает 50-60 м, на Шарловском месторождении - 30 м, а в районе г. Сенгилея - до 30-70 м. Наиболее крупные залежи диатомитов, трепелов и опок в Ульяновской области известны в Барышском, Инзенском, Вешкаймском, Сенгилеевском и Кузоватовском районах. Наиболее крупными из разведанных месторождений являются Инзенское, Шарловское, Забалуйское, Барышское, Сенгилеевское, Гельмерт, Вязовское, Панцыревско-Оськинское, Старо-Зиновьевское, Безводовское. Инзенское месторождение находится близ станции г. Инза. Диатомит залегает близко к дневной поверхности или прикрыт сильнотрещиноватой легкоразборной опокой мощностью до 4-6 м. Залежь полностью не оконтурена. Максимальная мощность полезной толщи - 52-60 м. Промышленные запасы диатомита составляют примерно 6 млн м3, перспективные же запасы - свыше 12 млн м3. По химическому составу и физическим свойствам диатомит Инзенского месторождения довольно однообразен и обладает высоким качествами. Верхняя часть полезной толщи сложена светлым зеленовато-желтым диатомитом, который при высыхании становится почти белым со слабо-желтоватым оттенком. В нижней части толщи в диатомите появляются темные пятна, количество которых книзу постепенно возрастает, и диатомит становится однородным в сухом состоянии и почти черным во влажном состоянии. Месторождение начало разрабатываться еще до 1915 г, систематическая эксплуатация производится с 1937 г. В настоящее время месторождение эксплуатируется Инзенским диатомовым комбинатом. Разработка ведется открытым механизированным способом. Разрабатывается лишь верхняя часть полезной толщи мощностью до 20-30 м. Большие запасы и высокое качество диатомита, а также весьма благоприятные горно-технические условия залежей позволяют значительно расширить эксплуатацию этого месторождения. Аналогичное месторождение диатомита №3 расположено в 3 км к югу от г. Инза. Месторождение эксплуатировалось "Термозаводом" с 1942 г. Разработка ведется открытым способом на глубину до 20-25 м. Мощность полезной толщи достигает 30-40 м, промышленные запасы диатомита - около 1 млн м3. Месторождение недостаточно оконтурено и перспективные его запасы очень велики. Шарловское месторождение расположено в 0,5 км к юго-западу от станции Шарлово. Диатомит залегает близко к дневной поверхности. Мощность полезной толщи достигает 30 м. Разведанные запасы диатомита достигают 15 млн м3. Огромнейшие разведанные запасы сырья обеспечивают Шарловский комбинат более чем на 100 лет. Близость этого месторождения к железной дороге, хорошие горнотехнические условия, огромные запасы и высокое качество диатомита позволяют расширить эксплуатацию этого месторождения. Забалуйское месторождение находится близ с. Забалуйка в Инзенском районе, в 2 км к юго-западу от разъезда "Свет". Диатомит залегает под покровом разборной опоки на глубине 1-3 м. Мощность полезной толщи не более 20 м. Месторождение полностью не оконтурено. Впервые оно было охвачено геологоразведочными работами в 1932 г. Дополнительная детальная разведка была проведена в 1954-1955 гг. на площади 8,9га. Промышленные запасы диатомита достигают 702 тыс. м3, а перспективные запасы - свыше 1020 тыс. м3. Имеются возможности для расширения разработки диатомита на этом месторождении. Барышское месторождение расположено на северной окраине Барыша близ железной дорожной станции на правобережном склоне долины р. Мокрый Барыш. Диатомит этого месторождения по своему происхождению и условиям залегания ничем существенно не отличается от Инзенского и других соседних месторождений. Однако он имеет серый цвет, повышенное содержание примесей, кварцевого песка, глины и зерен глауконита и меньшую пористость. Объемный вес Барышского диатомита в порошке в 1,5-2 раза больше, чем для Инзенского диатомита. Предварительная разведка месторождения производилась в 1930-1932 гг. Она выявила перспективные запасы свыше 300 тыс. м2, но залежь полностью не была оконтурена, а качество диатомита оставалось недостаточно изученным. Лишь в 1955 г. были проведены детальные геологоразведочные работы, с помощью которых выявлены промышленные запасы диатомита в 1025 тыс. м3. Сенгилеевское месторождение расположено в Сенгилеевском районе, в 1,5 км к северо-западу от рабочего поселка Сенгилеевского цементного завода в урочище "Гранное ухо", на правом берегу р. Волги в 7 км к северу от г. Сенгилея. Мощность диатомита достигает 31 м, промышленные запасы составляют более 390 тыс. м3, а перспективные запасы, свыше 1,8 млн.м3. Особо следует отметить, что сопутствующими полезными ископаемыми являются трепел, опока и белый чистый писчий мел мощностью около 18-20 м. В 1930-1933 гг. из диатомита Сенгилеевского месторождения с небольшой добавкой изготовлялся строительный кирпич. В 1936-1937 г.г. диатомит разрабатывался Сенгилеевским цементным заводом и употреблялся в качестве гидравлической добавки при изготовлении цемента. Впоследствии для этой цели завод стал употреблять местные опоки. Детальные геологоразведочные работы в 1955 г. на Сенгилеевском месторождении "Гранное ухо" и гора "Лысуха" выявили промышленные запасы диатомита - 1340 тыс. м3, а также перспективные - 4079 тыс. м3. В 70-х годах ХХ века предполагался перевод Сенгилеевского цементного завода на выпуск белого и цветного цемента. В качестве местного сырья были разведаны месторождения мела и диатомита "Гранное ухо", "Лысуха". Перевод завода на специальные виды цемента не состоялся, и месторождение диатомита осталось в резерве завода. В настоящее время добычные уступы погашены, добыча диатомита прекращена. Решением Ульяновского облисполкома № 552 от 23.12.89 г. "Гранное ухо" объявлено геологическим памятником природы Обследование и описание памятника природы провел Мирошников И.П., в настоящее время на его территории запрещена всякая хозяйственная деятельность. Особо охраняемая территория имеет большое образовательное и воспитательное значение с целью изучения геологического прошлого Ульяновской области и его минеральных богатств. Кроме упомянутых выше эксплуатируемых в настоящее время месторождений диатомита следует также отметить ряд перспективных крупных месторождений диатомита, которые в той или иной степени освещены геологическим обследованием, некоторые из них в прошлом в незначительной степени разрабатывались. Месторождение "Гельмерт", расположенное в 2 км к северу от разъезда Вырыпаевка близ д. Озимки в Инзенском районе, было разведано в 1932 году. Мощность диатомита - свыше 25 м, средняя мощность вскрыши - 1,25 м, запасы - свыше 6 млн. м3. По качеству диатомит пригоден для производства строительных и термоизоляционных материалов. Вязовское месторождение находится в 4 км от разъезда Должниково, в 2,5 км к юго-востоку от с. Вязовка Инзенского района. Мощность диатомитовой залежи - 14 м. Нижняя часть залежи обводнена. В кровле диатомита залегают пески и щебенка глауконитового песчаника средней мощности - 2,2 м. Запасы диатомита оцениваются в 4,3 млн. м3. По своему качеству диатомит пригоден для производства легковесного кирпича и для термоизоляционных целей. Панцыревско-Оськинское месторождение находится в 5-6 км к югу-западу от г. Инза. В прошлом оно разрабатывалось Московским теплотехническим институтом. Старо-Зиновьевское месторождение находится на левом берегу р. Мокрый Чилим близ ст. Зиновьевка в Барышском районе. Видимая мощность диатомита - 12 м, вероятная - до 30 м, мощность вскрыши - 6 м. Ориентировочные запасы диатомита исчисляются в 63,5 млн. м3. По своим запасам месторождение заслуживает особого внимания и требует дополнительных геологоразведочных работ. Безводовское месторождение "Кивач" расположено в Кузоватовском районе, в 0,5 км к западу от разъезда Кивач и в 4 км от ст. Безводовка. Детально разведано в 1932 г., в результате чего выявлены промышленные запасы диатомита в 5 млн м3. Крупные залежи трепела в Ульяновской области встречаются значительно реже, чем залежи диатомита. По отношению к последним трепел обычно является сопутствующим ископаемым. В настоящее время разведанные залежи трепела известны только на Сенгилеевском месторождении "Гранное ухо", где мощность трепельной линзы достигает 13,5 м. Трестом "Мосгеолнеруд" в 1952-1953 гг. было найдено и разведано новое месторождение трепелов и опок в 1,5 км к югу-востоку от с. Большие Ключищи в Ульяновском районе, на Свияжско-Волжском водоразделе. Трепела и опоки этого месторождения залегают под суглинками на глубине до 1,5 м. Мощность опоково-трепельной толщи достигает 25 м, подстилающей породой является мел. Залежи опок и трепелов описываемого месторождения занимает площадь около 3 км2. Ниже кратко остановимся на описании выявленных, но пока еще мало изученных залежах диатомитов и трепелов в различных районах Ульяновской области. В Инзенском районе к северу-западу от с. Репьевка и с. Голодяевка наблюдаются естественные обнажения диатомита мощностью до 20 м. К северу от с. Труслейка диатомит наблюдается в береговых обрывах больших оврагов, прорезающих склоны р. Тала, правый приток р. Суры, близ с. Проломиха и с. Чамзинка. По р. Аргаш (правый приток р. Суры) диатомит обнажается в обрывах правого берега у с. Городищи. На левом берегу р. Инзы к юго-востоку от с. Старые Домосердки диатомит обнажается в бортах Молебного оврага. Близ д. Андрияновка выходы диатомита, переслоенного с опокой, наблюдаются под покровом суглинка по берегам р. Старый Калдаис (левый приток Инзы). В Вешкаймском районе в 1,5 - 2 км от ст. Вешкайма обнажаются опоки и диатомиты. В 12 км на юго-восток от ст. Вешкайма на глубине 1,5-12 м. обнаружены залежи диатомита мощностью до 8 м. У д. Озерки к юго-западу от ст. Вешкайма в бортах оврага обнажаются опоки до 4-5 м и диатомита до 17-18 м. В Барышском районе многочисленные залежи диатомита обнаружены в бассейне р. Барыш и его притоков - р. Решетки, р. Сырого Барыша, р. Мокрого Чилима, р. Муры и других речек. Например, у д. Беликово под песками с прослоями песчаника встречены залежи диатомита мощностью до 37 м., ниже залегает опока с прослоями диатомита. Залежи диатомита известны также у с. Старая Савадерка, с. Малая Хомутерь, д. Девятовка. В Николаевском районе у с. Рызлей известны залежи диатомита, которые приурочены к верхнесаратовским слоям.
| Из приведенного выше весьма краткого описания залежей диатомитов, трепелов и опок видно, что запасы этих полезных ископаемых в Ульяновской области практически неисчерпаемы. По самым скромным подсчетам только на выявленных месторождениях промышленные запасы диатомитов и трепелов превышают 29 млн м3, а перспективные запасы превышают 170 млн м3. Стремясь к более широкому практическому использованию диатомитов, трепелов и опок Ульяновской области, следует расширить геологоразведочные работы по выявлению новых промышленных запасов этого сырья. Надо также добиваться от центральных и местных научно-исследовательских организаций и учреждений, чтобы они развернули научные исследования и опытные работы по изучению качества наших диатомитов, трепелов и опок и выявлению новых возможностей их применения в экономике Ульяновской области.