Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Трепел Кремнистая, очень легкая осадочная порода, состоящая из округлых зерен аморфного кремнезема, образуется в результате вторичных изменений диатомитов, процессов растворения, перераспределения кремнезема, после чего она становится бесструктурной. По внешнему виду, физическим свойствам и химическому составу трепел почти не отличим от диатомита, и различить эти породы в большинстве случаев можно только под микроскопом. На территории области выходы приурочены к толще диатомитов нижнесызранской свиты в районе г. Инза и с. Труслейка. Практическое применение трепела в общем совпадает с практическим применением диатомита.