Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Сцементированные уплотненные обломочные породы Песчаник - сцементированный песок. Строение обломочное, грубый на ощупь, окраска серая, светло-серая, реже темно-серая. Месторождения песчаника в Ульяновской области часто встречаются совместно с месторождениями кварцевых песков, их насчитывают более 100 крупных и мелких. Образовывались песчаники в мелководных морях сызранского яруса и камышинской свиты. В некоторых случаях мощность пластов и линз составляет 25-30 м, например, разрез Кучуровского месторождения. Кварцевые песчаники обладают высокими механическими свойствами, характеризуются высоким сопротивлением, сжатием, изломом, разрывом и отличаются значительной стойкостью к замораживанию. Ученые геологи называют это "погодоустойчивостью" камня, определяют ее в специальных холодильных установках путем многократного замораживания и оттаивания горной породы. Обычно такие испытания состоят из 50 циклов замораживания и оттаивания. Важными признаками погодоустойчивости служат прочность и водопоглощение. Чем выше прочность и меньше водопоглощение, тем камень долговечнее. Наши Ульяновские песчаники выдерживают более 25 циклов, что делает возможным их применение для строительных целей, отделок фасадов зданий, кладки фундамента, в качестве бутового камня и дорожно-строительных материалов. В ХХ веке из него точили мельничные жернова, точильные круги и бруски. Рыжие песчаники шли на стекловарение. Штейгер Б. Смолин, например, указывал, что по Симбирскому удельному округу разработка кварцитов на жерновой камень велась около 100 лет в окрестностях с. Ясашная Ташла, с. Солдатская Ташла, с. Белый Ключ, с. Гремячий Ключ и других сел. Оборочная сдача камня началась с 1864 г. Разработка камня велась хищнически: ямами, с подкопами. В карьеры с глубиной до 6 сажен спускались на канатах по отвесным стенкам. Местные предприниматели скупали его и продавали на ярмарках с наценкой до 20-30 %. В архиве сохранилось "Прошение" от 1856 г. симбирского мещанина Сырова в удельную контору о передаче в оброчное содержание каменоломен жерновых песчаников, расположенных в Шиловской отхожей даче. Наиболее крупные из известных месторождений сливных песчаников являются Кучуры, Артюшкинское, Смородинское, Ташлинское, Солдатско-Ташлинское, Мокрая поляна, Каменная гора, которые имеют запасы более 100 000 м3.