Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Обломочные горные породы Образуются в результате механического выветривания различных горных пород на поверхности Земли. Классифицируются обломочные осадочные породы по размерам и форме обломков на рыхлые несцементированные, сыпучие и компактные сцементированные и уплотненные. Из обломочных рыхлых (несцементированных, сыпучих) пород в Ульяновской области встречаются гравий, галечник, щебенка, пески, из сцементированных - песчаник (сцементированный песок). Щебень-угловатые обломки размером от 10 до 100 мм. Для щебня характерны несцементированные обломки, остроугольная форма и большие размеры обломков. Галечник-окатанные обломки размером от 10 до 100 мм. Для галечника характерны несцементированность обломков, окатанная форма и большие размеры обломков. Гравий-окатанные обломки размером от 1 до 10 мм. Отличительные признаки гравия - несцементированность, окатанная форма и небольшие размеры обломков. Пески - размер обломков от 1 до 0,01мм. Пески состоят главным образом из зерен кварца (кварцевые пески и алевриты) или полевых шпатов.