| Успешное проведение геологической экскурсии во многом зависит от обеспечения соответствующим геологическим оборудованием, снаряжением и материалом. Следует помнить основной принцип оснащения геологической экскурсии: в поле должно быть все необходимое, но ничего лишнего! Ниже приводится перечень необходимых приборов, инструментов и другого оборудования для геологических экскурсий: 1. Полевая книжка (блокнот, тетрадь). 2. Геологический молоток. 3. Кувалды (весом 2-3 кг, и 4-5 кг). 4. Геологические зубила (5-6 шт). 5. Препараторские зубила. 6. Саперная лопата. 7. Кайло, коготок, гребок. 8. Компас горный. 9. Лупа складная 7-10 кратная. 10. Руковицы или перчатки. 11. Полевая сумка. 12. Рюкзак. 13. Мешочки для образцов. 14. Бумага оберточная. 15. Капельница с 3 % -ной соляной кислотой. 16. Рулетка длиной 10-20 м. 17. Фотоаппарат. 18. Карта местности. 19. Карандаш простой, шариковая ручка. Геологический инструмент: а,б - молотки; в,г - кувалды; д - кирка; е - гребок; ж,з - зубила; и - "коготок". Для сбора минералов и горных пород применяются геологические молотки массой 500-700 г на деревянной или стальной ручке длиной не более 40-50 см. Самодельный молоток отковывают из инструментальной стали У8 или другой марки с высокой твердостью и ударной вязкостью. Молоток должен иметь длину около 180 мм, плоский квадратный боек - 25х25 мм с четкими ребрами и клюв с заостренной кромкой шириной 12-15 мм. Готовый молоток подвергают закалке и отпуску. После термообработки твердость бойка должна быть 52-56 единиц по Роквеллу (не царапаться напильником), клюва - до 48-50 единиц. Рукоятку делают из древесины вязких и прочных пород, лучше всего из кизила, клена, можно также из рябины или березы. Для защиты от повреждений верхнюю, прилегающую к молотку часть рукоятки полезно снабдить бандажом из жести или мягкой стальной проволоки диаметром 0,5-0,8 мм. Конструкции кувалд должны быть слегка выпуклыми, что позволяет сконцентрировать силу удара и иметь фаски, предохраняющие углы и ребра от скалывания. Кувалду массой 2-3 кг снабжают рукояткой длиной 45-50 см и сечением 15х35 мм, кувалду массой 4-5 кг - рукояткой в 65-80 см и сечением 20х40 мм. Изготавливают кувалды из тех же материалов, что и молотки и термообработкой доводят твердость до 48-50 единиц. Геологическое зубило длиной 150-200 мм с рабочей кромкой 12-15 мм делают из инструментальной углеродистой или легированной стали. Можно использовать и обыкновенное слесарное зубило, но надо сточить оба ребра рабочей кромки. Рабочий конец подвергают закалке и отпуску. "Коготок" - применяют как рычаг с опорной точкой на сгибе. Этот инструмент применяется для отработки полостей с кристаллами. "Коготок" изготавливают из углеродистой стали шестигранного или квадратного сечения. Концы отгибают на длину 25-30 мм под углом 30°, затачивают острой четырехгранной пирамидой и закаливают. Гребок заимствован из старательской практики и усовершенствован московским минералогом В.И. Степановым. Размер гребка 220х100 мм. Делают его из прочной листовой стали толщиной 2-2,5 мм, края затачивают с внешней стороны и насаживают на рукоятку (Кантор, 1991). Собираясь на геологическую экскурсию, необходимо тщательнейшим образом убедиться в том, что инструмент находится в удовлетворительном состоянии и пригоден для работы. Снаряжение для геологической экскурсии должно быть прочным, удобным и легким. Рабочая одежда должна быть достаточно просторна и немарка, лучше всего использовать армейский камуфляж, весной и осенью в прохладные дни надо надевать берет или шерстяную шапочку, шерстяные брюки и куртку из брезента. Летом головной убор может состоять из банданы или легкой шляпы. При работе на разрезах и обнажениях обязательно нужно надевать монтажную пластмассовую каску. Обувь - кирзовые сапоги или туристические ботинки - должна быть прочной, подобранной по размеру ноги, на толстой подошве. Ботинки следует брать на размер больше и разнашивать до экскурсии, надевать на два носка - нитяной и шерстяной, чтобы ноге было мягко и удобно. Желательно иметь пару сменной обуви - кроссовки или ботинки, а также запасные носки. В группе участников должна быть аптечка с сердечными, противопростудными, кровоостанавливающими, желудочными и перевязочными средствами (бинт, вата, раствор йода в ампулах, бактерицидный пластырь, жгут кровоостанавливающий). Вся группа должна быть знакома с правилами оказания доврачебной помощи при ушибах, небольших ранениях, желудочных, простудных заболеваниях. Для успешного проведения геологических экскурсий необходимо осуществить ряд мероприятий, способствующих строгому соблюдению участниками правил техники безопасности ведения полевых работ. Во-первых, необходимо организовывать медицинский осмотр будущих участников экскурсии. Во-вторых, педагог или преподаватель должен провести детальный инструктаж экскурсантов, на котором он знакомит их с основными правилами техники безопасности и правилами поведения на геологических разрезах. По окончании инструктажа участники экскурсии должны оставить свою подпись в журнале по технике безопасности. Основные правила техники безопасности изложены в специальных публикациях: "Единые правила безопасности при геологоразведочных работах" (М., 1964); В. Н. Меньковский, Н.И. Родивилин, А.В. Юрасов "В помощь партиям и экспедициям, выезжающим на сезонные полевые работы" (М., 1966); "Правила безопасности при геологоразведочных работах" (М., 1972). Мы рассмотрим основные правила техники безопасности, соблюдение которых строго обязательно. Правила техники безопасности при выполнении маршрутов При выполнении маршрутов экскурсанты перемещаются компактной группой, обеспечивающей постоянную видимую и голосовую связь между членами группы. При потере видимости и голосовой связи преподаватель или старший группы обязан остановить группу и подождать отстающих. Если маршрут проходит по дороге, колонна учащихся движется по левой обочине (против движения транспорта). В голове и хвосте колонны идут дежурные с сигнальными флажками. При грозе колонна рассредоточивается на отдельные группы, располагающиеся на значительном расстоянии друг от друга. В это время нельзя прятаться под одиночными деревьями, находиться вблизи металлических мачт и других возвышающихся над местностью предметов. Во время проведения маршрута категорически запрещается купаться. Купание может быть разрешено только после возвращения из маршрута под присмотром ответственного лица, хорошо плавающего и владеющего навыками оказания первой помощи на воде. Правила техники безопасности при работе на обнажениях и в карьерах Источником опасности может быть как сама обстановка горного предприятия или карьера, так и неосторожность по отношению к горной технике, неправильное обращение с собственным инструментом. Прочность горных пород понижена естественным выветриванием и взрывными работами. Находящиеся на высоте глыбы в результате оползней (осадки осыпания раздробленной породы) рано или поздно скатываются вниз. В связи с этим правила безопасности строжайше запрещают находиться под "козырьком", т.е. под нависшими глыбами. Даже при отсутствии видимой опасности необходима осторожность: возможно скатывание отдельных камней и даже обрушение из-за ничтожных сдвигов, вызываемых разборкой породы, ударами молотка и кувалды, отдаленными взрывами. Для удобства работы на обнажении каждый участник экскурсии оборудует ступеньки, позволяющие занимать устойчивое положение. Нельзя подниматься на обнажение по крутым осыпям, селевым потокам, свежим оползням или использовать нависающие глыбы как ступеньки. При работе на обнажениях, особенно отвесных, экскурсанты должны располагаться на склоне примерно на одном уровне, что исключает травмы при внезапном обрыве глыб. Работать нужно в защитной каске и внимательно следить за состоянием вышележащих частей стенки. Услышав шорох, сопровождающий осыпание породы, следует немедленно отойти на безопасное расстояние. При передвижении по откосам необходимо пробовать надежность закрепления глыб и соблюдать правило опоры на три точки (две ноги и рука или молоток). Запрещается спускаться в провалы и обрушения, входить в опасные зоны, обозначенные предупредительными знаками или отделенные ограждениями; подходить к краю уступа, подверженного оползню, и заходить за оползневую трещину; находиться на склоне отвала или у его основания во время разгрузки отвального транспорта. К работе на отвале можно приступать, лишь убедившись, что на него не будет сбрасываться порода. Находиться в карьере можно только в светлое время суток. Взрывные работы ведутся, как правило, в одно и то же время. Тем не менее, необходимо следить за их расписанием, так как оно может быть изменено. Персонал оповещается о взрывных работах специальными сигналами, с которыми следует ознакомиться сразу же после прибытия на месторождение. Первый предупредительный сигнал оповещает об окончании подготовки к взрывам. Через несколько минут подается боевой сигнал о начале взрывов. Возобновить работу можно только после сигнала "отбой". В карьере и на подъездах к нему необходимо вести себя так, чтобы не мешать работе техники: не стоять и не оставлять своих вещей на путях движения транспорта, не находиться в радиусе действия работающего экскаватора, не садиться в кузов самосвала, не приближаться к транспорту, перевозящему взрывчатые материалы. Нельзя работать возле электротехнических устройств, имеющих знаки высокого напряжения: трансформаторных подстанций, распределительных шкафов и будок, а также контактных (троллейных) проводов и проложенных к экскаваторам и буровым станкам электрокабелей.
| Инструмент необходимо регулярно осматривать, своевременно выявляя неисправности. Молотки и кувалды должны быть прочно закреплены на рукоятках. Расшатанный инструмент - причина тяжелых травм. При работе кувалдой присутствующие должны находиться в стороне, так как нельзя полностью исключить ее соскакивание с рукоятки или выскальзывание из рук. Если на ручке появилась трещина, инструмент немедленно изымают из дальнейшего пользования. При работе с геологическим молотком или кувалдой необходимо опасаться ушибов и ранения осколками камня и стали, особенно это касается при работе с нижнемеловыми конкрециями из готеривского и аптского яруса, встречающихся в пос. Поливно, с. Кременки, с. Шиловка, г. Сенгилей. Работать следует в одежде, желательно также в защитных очках, если очков нет, то зажмуриваясь в момент удара. Разборку полостей с кристаллами кальцита, сидерита и других минералов, образующих острые обломки, ведут обязательно в перчатках.