Кальцит Гипс Пирит или серный колчедан Марказит Кварц Сидерит Глины Обломочные горные породы Щебень, галечник, гравий Пески Сцементированные уплотненные обломочные породы Диатомит, трепел, опока Трепел Опоки Мел Мергель Фосфориты Минеральные пигменты (краски) Сенгилит Минеральные воды Геологическая деятельность подземных вод Водопроницаемость горных пород Состояние воды в горных породах Торф Нефть Горючие сланцы | Минеральные воды Всякая природная вода может быть названа минеральной. А.П. Карпинский писал, что подземные и минеральные воды - самое драгоценное полезное ископаемое. Их используют всюду: в промышленности, для бытовых нужд, в сельском хозяйстве. Минеральными водами называют такие воды, которые используются для лечебных целей и обладают определенными физико-химическими свойствами, оказывающими особое физиологическое воздействие на человеческий организм. Целебные свойства этих вод обуславливаются общей минерализацией, газовым составом и наличием в них специфических компонентов: железа, мышьяка, радия, брома, йода и т.п., относительно редко встречающихся в обычных подземных водах. Кроме того, для многих известных минеральных источников характерна повышенная температура, необычная для подземных вод поверхностной зоны. По температурным признакам минеральные воды подразделяются на холодные - с температурой менее 20°С; теплые - от 20°С до 37°С; горячие - от 37°С до 42°С; очень горячие - температура которых выше 42°С. По количеству растворенных веществ природные воды разнообразны: от почти дистиллированных вод (с содержанием в растворе различных элементов в долях процента) до рассолов с полной насыщенностью. Общее содержание растворенных в подземных водах веществ принято называть общей минерализацией воды. По классификации В.И. Вернадского, воды подразделяют на 4 класса: 1.Пресные - с общей минерализацией до 1 г/л. 2.Солоноватые - с общей минерализацией от 1 до 10 г/л. 3.Соленые - от 10 до 50 г/л. 4. Рассолы - очень сильно минерализованные воды с общей минерализацией > 50 г/л (до 200 - 300 г/л). Наибольшим распространением пользуются ионы Cl; SO4; HCO3; Na; Ca; M, иногда в заметных количествах NH4; Fe; Mn, а из газов - CO2; O2, реже H2S. Различные сочетания этих элементов и определяют основные свойства подземной воды - щелочность, соленость, жесткость. Так, при содержании ионов Na+ и Cl- вода приобретает соленый вкус, а при большом содержании ионов Na+ и HCO3- - приобретает щелочные свойства. Выделяют 3 класса вод по преобладающему аниону: гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные. Каждый класс подразделяется на 3 группы по преобладающему катиону, они могут быть кальциевыми, магниевыми или натриевыми.
| Естественный выход подземных вод на поверхность называется источником - ключ, родник. Они чаще всего приурочены к долинам рек, балок, оврагов, прорезающих водоносные горизонты. Условия естественных выходов подземных вод различны и зависят от состава водовмещающих пород (пористые или трещиноватые), от степени обнаженности склона реки или оврага, от условий залегания горных пород и других факторов. Вода может спокойно стекать в виде отдельных струй на контакте с водоупорным слоем иногда на достаточно широкой площади (чаще всего в пористых породах). В отдельных местах она вытекает в виде одной достаточно мощной струи (в пористых и особенно трещиноватых породах). Каждому выделенному выше типу подземных вод (грунтовым и напорным) свойственны некоторые особенности, касающиеся выходов источников на поверхность. Источники, питаемые верховодкой и грунтовыми водами, называют нисходящими, а источники, питаемые напорными водами - восходящими. Нисходящие источники грунтовых вод более постоянны, хотя их дебит и качество также подвержены изменениям в зависимости от гидрометеорологических условий, изменяющихся по сезонам года. Наибольшей водообильностью отличаются источники, выходящие из слоев крупнозернистых песков, песчаников, мела, галечников и сильно трещиноватых известняков.